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采购人：湖北国隆建工集团有限公司
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询比采购公告
湖北国隆建工集团有限公司（以下简称：采购人），现拟对十堰产投科技有限公司工艺提升改造项目(S33)配套生活区及厂区食堂装修改造工程工程总承包(EPC)装饰装修专业分包（项目名称）进行询比采购，欢迎符合资格条件的潜在供应商参与响应。现将相关事项公告如下：
1、 项目概况
1.项目名称：十堰产投科技有限公司工艺提升改造项目(S33)配套生活区及厂区食堂装修改造工程工程总承包(EPC)装饰装修专业分包
2.项目地址：湖北省十堰市十堰经济技术开发区东环路1号 
3.采购内容：负责食堂装修所需砌块、混凝土、砂浆、防水涂料、地砖、墙砖、花岗石、不锈钢盖板等全部材料，以及砌筑、浇筑、抹灰、防水、铺贴、盖板安 装、土方挖填等工作，详见工程量清单。                                   
4.最高限价：525796.98 元    报价方式：清单报价    下浮率报价 
5.报价说明：①包含人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金、安全文明施工费等全部施工成本；②供应商报价若超过最高限价，其响应文件将被视为无效。
6.合同履行期限： 15日历天  。
2、 供应商资格要求
1.供应商须为中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人。
2.供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
3.供应商近三年内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单，以及在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。对被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动。
4.特定资格要求：
(1)供应商须具备建设行政主管部门核发的 装饰装修 工程专业承包 二 级及以上资质；
(2)供应商须具备有效的安全生产许可证。
(3)拟派项目经理须具备 建筑工程 专业 二 级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；
(4)其他人员要求：            /                    。
5.供应商在本次采购活动中没有伪造证件和虚假材料。
6.单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
7.本项目不允许挂靠和转包，不接受联合体报价。
3、 现场踏勘
各供应商必须充分了解项目所在地的人力资源、当地政策规定、工程建设进程、交通条件、市场状况、工程情况以及周边环境等一切有关情况，各供应商可根据情况决定是否自行组织现场踏勘，踏勘过程的安全和费用由各供应商自行承担。
4、 采购文件获取
1.采购文件获取时间： 2026年  8  月  4  日 至 2026  年  8  月  6 日 （北京时间每日上午 8:30  至   12:00 ，下午 2:30  至   5:30 ）。
2.采购文件获取方式：潜在供应商直接从采购人发布采购公告的网站（湖北国隆建工集团有限公司网站：http://gljgjt.com）在采购公告板块自行下载。
5、 响应文件送达地点、截止时间
1.各供应商应在响应文件递交截止时间前，将响应文件送至湖北国隆建工集团有限公司市场部（具体地址：湖北省十堰茅箭区北京北路76号明天印象创业园6楼），逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
2.响应文件递交截止时间：  2026  年  8  月  7 日下午  3:00 。
6、 评审办法
在满足资格要求的基础上，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。
七、发布公告的媒介
本次采购公告在湖北国隆建工集团有限公司官方网站（http://www.gljgjt.com）上发布。
八、联系方式
采购人：湖北国隆建工集团有限公司
地址：湖北省十堰茅箭区北京北路76号明天印象创业园6楼
联系人：       马女士                         
联系电话：   13733558934       
邮箱：   1391975508@qq.com    
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响应文件格式：











专业分包响应文件















项目名称：                                    
采购人：                                      
供应商（盖章）：	                             
法定代表人或委托代理人(签字)：	               
联系电话：                                    
日期 ：                                       
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一、报价函


函至：湖北国隆建工集团有限公司
1.我公司认真研究了              （项目名称）询比采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)          (¥         )，税率    % 的报价完成该项目专业分包工作，并按合同约定履行义务。
2.我公司将派遣       （姓名）（身份证号：                       ）作为该项目负责人，代表我公司与贵公司就该项目报价及施工方案有关事宜进行接洽。
3.我公司已经全面理解，确认并接受该询比采购文件中各项要求。
4.我公司对其所签署的响应文件予以确认。
5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（盖章）：                                 
法定代表人或其授权的代理人（签字）：            
地址：                                          
电话：                                          
日期：      年      月     日
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二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                  （项目名称）响应文件、签订合同和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认，其法律责任由我方承担。
代理人无转委托权。
委托期限：至本项目结束为止特此委托。

供应商：                               （盖章）
法定代表人：                           （签字）
身份证号码：                                   
委托代理人：                           （签字）
身份证号码：                                   
日期：       年      月       日
	附：法定代表人及委托代理人的正反面身份证（复印件）
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三、报价单

（1） 报价汇总表

项目名称：                                       货币单位：元（人民币）                                      　　               
	内容

	供应商名称
	

	下浮率（如有）
	%

	响应总报价
（含9%增值税）
	（小写）：

	
	（大写）：

	项目经理
	姓名：
	

	
	联系方式：
	

	质量标准
	

	合同履行期限
	

	备注
	


                        
供应商（盖章）：                                      
法定代表人或其委托代理人（签字）：                    
日   期：      年     月     日
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（2） 工程量清单（如有）
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	含税金额（元）

	
	
	
	
	
	全费用 单价
	合价

	1
	砌块墙
	1.砌块品种.规格.强度等级:250厚B06蒸压加气混凝土砌块
2.砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆                3.其他说明:材料就位、砌筑等
	m³
	45.96
	
	

	2
	室外暗排水沟
	1.地基处理:素土夯实
2.垫层:100厚3:7灰土
3.混凝土排水沟详11Z901页8-A 8-2,节点2,沟起点深度120
3.1沟底板:60mm厚C20混凝土
3.2沟壁:110mm厚C20混凝土
3.3沟底内侧:20厚1:2水泥砂浆，抹压平整
3.4沟壁内侧:20厚1:2水泥砂浆，抹压平整
4.混凝土重载盖板:490*320*50mmC25细石混凝土预制盖板
5.土方开挖.回填.装车外运                           6.其他说明:材料就位、浇筑、模板、盖板、抹面、余方弃运、处置等
	m
	186.38
	 
	

	3
	厨房室内排水沟-一层
	1. 垫层:C20细石混凝土找0.5%坡
2.混凝土排水沟详15ZJ512页52-1【用原地沟】
2.1 15厚1:2水泥砂浆找平抹灰，10厚1:2水泥砂浆贴面砖
2.2 15厚1:2水泥砂浆找平抹灰，10厚1:2水泥砂浆贴面砖
2.3防水:涂料防水层沟底.内壁
3.盖板:304 不锈钢.长 580mm.宽 300mm.厚 25mm.缝隙≤10mm.防滑防鼠，承重:≥500kg            4.其他说明:材料就位、浇筑、模板、盖板、抹面、余方弃运、处置等
	m
	67.93
	 
	

	4
	厨房室内排水沟-二层
	1.垫层:C20细石混凝土找0.5%坡
2.混凝土排水沟详15ZJ512页52-2【用原地沟】
2.1 15厚1:2水泥砂浆找平抹灰，10厚1:2水泥砂浆贴面砖
2.2 15厚1:2水泥砂浆找平抹灰，10厚1:2水泥砂浆贴面砖
2.3防水:涂料防水层沟底.内壁
3.盖板:304 不锈钢.长 580mm.宽 300mm.厚 25mm.缝隙≤10mm.防滑防鼠，承重:≥500kg     4.其他说明:材料就位、浇筑、模板、盖板、抹面、余方弃运、处置等
	m
	72.73
	 
	

	5
	散水
	1.地基处理:素土夯实
2.面层:80mm厚C25混凝土散水
3.散水与外墙:建筑密封膏
4.详图集11ZJ901-2/8                           5.其他说明:夯实、平整、浇筑、振捣、养护、嵌缝等
	m2
	125.57
	 
	

	6
	石材楼梯
	地/楼-2 花岗石地面
1.素水泥浆结合层一遍
2.1.5厚聚合物乳液防水涂料，四周沿墙上翻300高
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆
4.20厚1:3花岗石板铺实拍平，水泥浆擦缝
5.其他说明:抹灰、防水、铺贴面层、防滑槽等                                   
	m2
	186.68
	
	

	7
	块料楼地面
	地/楼-3 防滑地砖地面800*800mm
1.素水泥浆结合层一遍
2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)
3.20厚1:3水泥砂浆找平
4.300g丙纶布一遍，上翻250mm
5.20厚1:3干硬性水泥砂浆
6.10厚防滑地砖铺实拍平，水泥擦缝                   7.其他说明:抹灰、防水、铺贴面层等  
	m2
	770.68
	 
	

	8
	块料楼地面
	地/楼-1 防滑地砖地面（防水）300*300mm
1.素水泥浆结合层一遍
2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型)
3.20厚1:3水泥砂浆找平
4.300g丙纶布一遍
5.20厚1:3干硬性水泥砂浆
6.10厚防滑地砖铺实拍平，水泥擦缝             7.其他说明:抹灰、防水、铺贴面层等 
	m2
	150.66
	 
	

	9
	块料踢脚线
	踢-1 150mm面砖踢脚
1.刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)
2.17厚2:1:8水混石灰砂浆，分两次抹灰
3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
4.10厚面砖，水泥浆擦缝                          5.其他说明:抹灰、铺贴面层等 
	m
	525.65
	 
	

	10
	室外石材台阶
	花岗石台阶
1.素土夯实
2.100厚1:3:6石灰.砂.碎石三合土
3.100厚C20混凝土
4.花岗石面层
5.石材开防滑槽                             6.其他说明:找平夯实、混凝土浇筑、振捣、养护、模板、开槽等 
	m2
	45.51
	 
	

	11
	墙、柱面一般抹灰
	1. 基层类型.部位:砖墙
2.各层厚度.材料种类及强度等级:1:2水泥砂浆       
3.其他说明:分层抹灰找平、面层压光
	m2
	365.49 
	 
	

	12
	块料墙、柱面
	内墙2-釉面砖防水墙面 300*600mm
1.刷专用界面剂一道
2.1.5厚聚合物水泥防水浆料(II型)
3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
4.5厚釉面砖，白色水泥浆擦缝
5.其他:仅破损处更换,数量暂按内墙面积的10%考虑                                       6.其他说明:抹灰、防水、铺贴面层等 
	m2
	478.56
	[bookmark: _GoBack] 
	

	13
	零星普工
	1.零星普工，数量暂定，据实结算，固定价210元/工日
	工日
	84
	
	

	14
	零星技工
	2.零星技工，数量暂定，据实结算，固定价350元/工日
	工日
	84
	 
	

	合计
	







四、资格审查资料


（由供应商根据询比文件要求附相应的资格证明文件）

1.供应商在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人（提供营业执照扫描件并加盖公章）。
2.供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的证明材料（提供书面承诺并加盖公章）。
3.供应商近三年内在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单，以及在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供书面承诺及查询结果网页截图并加盖公章）。
4.特定资格要求：
(1)供应商须具备建设行政主管部门核发的  装饰装修   工程专业承包  二   级及以上资质（提供证书扫描件并加盖公章）；
(2)供应商须具备有效的安全生产许可证（提供证书扫描件并加盖公章）；
(3)拟派项目经理须具备  建筑工程    专业  二  级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理（提供拟派项目经理的资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书（B证）扫描件及无在建项目承诺书并加盖公章）。
(4)其他人员要求：       /               。
5.供应商在本次采购活动中没有伪造证件和虚假材料（提供书面承诺并加盖公章）。
6.单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（提供书面承诺并加盖公章）。
7.本项目不允许挂靠和转包，不接受联合体报价（提供书面承诺并加盖公章）。
8.密封要求：所有资料需彩色打印，加公章后装订成册并密封；密封包装的上下封口处粘贴密封条，并加盖公章密封，在响应文件递交截止时间前完成递交。



拟投入施工人员情况

	序号
	人员类别
	拟派数量（人）
	备注
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主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	执业或职业
资格证书名称
	

	职称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事类似工作年限
	

	毕业学校
	       年毕业于              学校      专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	












拟投入施工机械情况


	序号
	机械设备
	拟派数量（台）
	备注
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